**34ZR6Y－L8 Three-position four-way air valve -BPM**

SN NAME ORDER NUMBERQUANTITY REMARKS

1 Handle 9163100010 1

2 Locking bolt 4201030070 2 M4×5

3 Poking pin 9163100012 1

4 Guard shield 9163100009 1

5 Torsion spring 9163100008 1

6 Retaining pin 9163100013 1

7 Bolt 9163100015 4

8 Upper valve body 9163100004 1

9 Elastic retaining ring for rod 4206021030 1 D0=11

10 Washer 9163100006 1

11 O-ring 5303000990 1 15×2.4

12 Spacer 9163100005 1

13 O-ring 5303001300 1 53×3.55

14 Gas-distribution valve core 9163101000 1

15 Mandrel 9163100011 1

16 Sealing ring 9163100003 4

17 O-ring 5303000940 4 9.5×2.65

18 Wave spring 9163100002 4

19 Lower valve body 9163100001 1